附件2

天津电网直调主力火电机组预计划编制原则

1. 总  则
第1条 [bookmark: _GoBack]为加强预计划编制与省间现货交易组织时序衔接，保障天津电网电力平衡、安全稳定运行、民生供热等需要，依据《电网调度管理条例》《电力系统安全稳定导则》《电力系统技术导则》《国家电网调度控制管理规程》《天津市参与省间电力现货交易工作方案》等有关文件，充分考虑京津唐电网两级调度运行要求，结合天津电网运行实际制定本规定。
第2条 天津电网参与京津唐电网统一电力平衡，国网天津市电力公司调度控制中心（以下简称“天津市调”）在国网华北分部调度控制中心（以下简称“华北网调”）的组织下开展预计划编制工作。
第3条 本规定适用于京津冀北现货市场未运行期间预计划编制管理方式。

1. 机组组合确定原则
第4条 天津市调结合各电厂市场化交易电量（或优先发电计划）完成情况、电网安全约束、民生供热保障、地方能源政策要求、一次能源供应水平等因素，根据华北网调通知的开机容量及发电空间，合理确定调管机组开机组合。开机组合及容量需满足最小开机要求。
第5条 天津电网主力火电机组最小开机原则：
（1） 满足京津唐电网电力平衡、华北电网常规电源最小开机等要求。
（2） 满足电网分区供电安全、局部电压稳定等安全约束。
（3） 满足调度运行规定中的电厂开机最小方式。
（4） 供热期供热机组开机满足政府部门核准的供热最小开机方式约束。
（5） 南港热电厂为以热定电电厂，正常情况下不干预电厂开机方式。绿煤热电因其特殊发电性质，需考虑机组启停时长等统筹安排运行方式。
（6） 为保障电力供应可靠性，避免因新能源频繁波动等情况引起机组频繁启停，影响机组运行安全性和电力供应可靠性，应综合考虑未来三天新能源出力、负荷水平等情况，在保证电力平衡、电网安全最紧张日电力供应的前提下，可按华北电网要求适当增大其余日供应裕度。
（7） 在节假日、重要保电时段、恶劣天气等情况，为保证电力供应和电网安全，可按华北电网要求适当增加开机比例。
第6条 燃气机组机组组合确定原则
（1） 统筹考虑燃气电厂电量计划，优先利用燃气机组灵活启停的特性开展启停调峰，促进新能源消纳。
（2） 在考虑当月机组检修计划、输变电检修计划约束、环保控煤等要求基础上，燃气电厂以电量进度为依据确定开停机顺序。
（3） 考虑燃气电厂暂未进入中长期市场，若燃气电厂存在气源不足情况，可向调度机构提出省气运行的书面申请，调度机构在保安全、保供应、保供热等前提下，可适当调整开停机顺序。
第7条 燃煤机组机组组合确定原则
（1） 在考虑当月机组检修计划、输变电检修计划约束、环保控煤等要求基础上，燃煤电厂以未来发电负荷率为依据确定开停机顺序。
（2） 为保证各机组均衡执行市场化交易电量，电厂的未来发电负荷率计算公式如下：
电厂未来发电负荷率=（电厂月发电控制目标－电厂月累计已发电量＋电厂省间现货月累计净售电量）÷电厂未来折算容量÷（月剩余天数×24小时）
电厂未来折算容量=Σ（电厂装机容量×月剩余天数－电厂必停容量×月剩余必停天数）÷月剩余天数
其中，煤电机组月发电控制目标为考虑统一执行率机组月累计中长期交易电量；必停包括机组计划检修停机、电网安全约束停机、地方能源政策原因停机等。
第8条 京津冀电力调峰辅助服务市场运行时段，发电企业按照市场规则参与市场，履行经营主体职责。非市场运行时段，发电企业应充分发挥机组深度调峰能力（供热季需考虑供热能力），在新能源消纳困难时段全力配合调峰促进新能源消纳。

1. 预计划空间分配原则
第9条 [bookmark: _Toc285639247]预计划编制应统筹考虑机组群发电空间、机组试验计划、中长期市场化交易结果（或优先发电计划）、民生供热、地方能源政策要求、一次能源供应水平、机组发电能力等因素。
第10条 边界报送原则
（1） 按照优先满足中长期交易电量的原则，当月未来负荷率高于85%的发电企业，可通过边界报送的形式将机组预计划设置为其实际最大发电能力。
（2） 为保障后续保安全、保供应、保供热发电需求，出现以下情况时，可通过边界报送的形式将机组预计划设置为其申报最小出力：
（1） 当燃煤发电企业当月未来负荷率小于等于30%，燃气发电企业剩余顶峰次数不满足当月剩余天数时。
燃气剩余顶峰次数=（电厂月发电控制目标－电厂月累计已发电量＋电厂省间现货月累计净售电量）÷电厂未来折算容量÷顶峰小时数÷顶峰预估负载率
其中，电厂月发电控制目标为月度优先发电计划，电厂未来折算容量计算公式同第七条，顶峰小时数按8小时计，顶峰预估负载率按60%计。
（2） 当剩余电量不满足未来保安全、保供热出力下限所需电量时。
（3） 燃气机组提出省气运行时。
第11条 预计划编制方式：
（1） 天津市调将预计划边界报送至华北网调。
（2） 天津市调根据确定的机组组合及华北网调下发的天津电网直调机组群发电空间编制各直调机组的预计划。
（3） 各直调电厂内机组按“开机容量×电厂未来发电负荷率”比例分配发电空间，各机组发电空间不超过该机组发电能力范围。
（4） 若华北网调因电力平衡、电网安全等原因对预计划边界进行调整，天津市调以满足华北网调下发的总发电空间为目标，对各机组发电空间进行调整。
第12条 日内计划参照《京津唐控制区火电机组日内调度运行管理规定（试行）》执行。京津冀电力调峰辅助服务市场运行时段，日前发电计划编制和安全校核按照相关市场规则执行。


